**Załącznik nr 3**

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

1. **Przedmiot zamówienia:**

Budowa i montaż dwóch dolinowych ruchomych ( umożliwiających otwieranie np. do usuniecia zgromadzonych zanieczyszczeń), 3-segmentowych przestaw przy wpływie (6.271km) i wypływie (7.05km) rzeki Czechówki na istniejącym ogrodzeniu Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie. Konstrukcja ma za zadanie wyeliminować migrację bobrów na obszar skansenu, jednocześnie nie spowoduje ograniczenia przepływu wody i ryb w rzece.

1. **Zakres zamówienia:**

a/ wykonanie szkicu projektu konstrukcji stalowej (2szt.) o wymiarach:

**długość**: 670cm ( 2 boczne segmenty po 260cm, środkowy segment: 150cm) z ceownika odwróconego (9x5x0.5cm)

**wysokość**: do 150 cm - z płaskownika (szer. 7cm,gr.0.5cm) w odstępach co 15 cm

Dla stabilności konstrukcji płaskownik mocujący (szer. 7cm,gr.0.5cm) wzdłuż środkowego pasa przestawy.

b/ budowa i montaż zaprojektowanej konstrukcji wg przedmiotu zamówienia

1. **Termin zakończenia prac**: 27.11.2017r.